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BASTIDOR DEL CHASIS (mm) 

Tipo 

 

Largueros perfil U con travesaños remachados y abulonados en el alma, con gancho de maniobras anterior y paragolpes posterior 

Ancho 

 

852 (854 en distancia entre ejes 4.185 y 4.815) 

Perfil larguero (alto x ancho) 

 

262,5 (interno) x 80 

Espesor 

 

6 (7 en distancia entre ejes 4.185 y 4.815) 

Material 

 

Acero microaleado 

Versión 170E21 

 

Gancho de arrastre a ballestas (excepto paso 37) 

Versión 450E32T 

 

Plato de enganche (5º rueda). Escalera y pasamanos. Portarrueda de auxilio. Guardabarros de acero envolventes en material sintético. 

EMBRAGUE 

Tipo 

 

Ø 16”, monodisco seco 

Accionamiento 

 

De tiro 

CAJA DE CAMBIOS 

Modelo 

 

ZF 16S-1650 O.D. 

Tipo 

 

Sincronizada con “Over Drive” 

Marchas 

 

16 adelante + 2 RM 

Relaciones de transmisión 

 

1º 11,64
15º 1,00
16º 0,83 

EJES 

Eje Delantero 

Modelo 

 

IVECO 5872 

Tipo 

 

Doble T de acero estampado 

Capacidad máxima 

 

7.100 kg 


Eje trasero motriz 

Modelo 

 

MERITOR MS 23-165 

Tipo 

 

Portante con caja central en chapa de acero estampado 

Relación de transmisión 

 

4,10 : 1 

Capacidad máxima 

 

10.400 kg 

SUSPENSIÓN 

Suspensión delantera 

Tipo 

 

Ballestas semielípticas 

Amortiguadores 

 

Hidráulicos telescópicos 

Barra estabilizadora 

 

De serie; Ø 46 mm 

Capacidad máxima 

 

6.600 kg 


Suspensión trasera 

Tipo 

 

Ballestas semielípticas con ballestín auxiliar 

Amortiguadores 

 

Hidráulicos telescópicos (solo en versión 170E21T) 

Barra estabilizadora 

 

De serie; Ø 40 mm 

Capacidad máxima 

 

11.500 kg 

FRENOS 

Freno de servicio 

Sistema 

 

Neumático, circuitos independientes. Corrector de frenada posterior 

Tipo 

 

A tambor 


Freno de estacionamiento 

Tipo 

 

A resortes (“Spring-Brake”) 

Accionamiento 

 

Neumático, comando manual 


Freno motor 

Tipo 

 

Descompresión (válvulas de escape) 

Accionamiento 

 

Electrónico: pedalín, pedal de acelerador y pedal de freno 


Freno de remolque 

Tipo 

 

Independiente a señal moderable 

Accionamiento 

 

Neumático, comando manual 

      

LLANTAS Y NEUMÁTICOS 

Llantas 

 

A disco 8,25 x 22,5 (std) 

Neumáticos 

 

Radiales sin cámara 295/80R22,5 

Opcionales 

 

10.00 R20; 11.00 R20; 295/80 R22,5; 10.00-20 y 11.00-20 

Capac. máx. delantera (std) 

 

7.100 kg 

Capac. máx. trasera (std) 

 

12.600 kg 

DIRECCIÓN 

Modelo 

 

ZF 8097 SERVOCOM 

Tipo 

 

Hidráulica servoasistida a esferas recirculantes 

Volante 

 

Ø 500 mm - Posición regulable 

DIMENSIONES (mm, sin carga) 180E32/180E32/180E32/450E32T 

Distancia entre ejes 

 

X 

 

3.690/4.185/4.815/3.690 

Largo total 

 

K 

 

6.229/7.536/8.501/6.229 

Ancho 

 

C 

 

2.515/2.515/2.515/2.515 

Altura 

 

H 

 

2.976/2.976/2.976/2.976 

Trocha eje delantero 

 

CI 

 

1.971 

Trocha eje trasero 

 

  

 

1.832 

Voladizo delantero 

 

L 

 

1.290 

Voladizo trasero 

 

Y 

 

1.249/2.061/2.396/1.249 

Despeje delantero 

 

D 

 

310 

Despeje trasero 

 

D 

 

244 

Disponible detrás cabina 

 

M 

 

4.558/5.865/6.830/- 

Longitud carrozable 

 

N 

 

5.490/6.280/7.290/- 

Radio de giro (dirección) 

 

  

 

6.700/7.400/8.400/6.700 
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PESOS (kg) 180E32/180E32/180E32/450E32T 

Peso total a tierra 

 

17.000 

Capacidad máxima de tracción 

 

43.000 

Tara* 

 

5.870/6.080/6.210/6.000 

   en eje delantero 

 

3.610/3.750/3.830/3.740 

   en eje trasero 

 

2.260/2.330/2.380/2.260 


(* Peso del chasis con cabina -sin carrocería-, con su dotación y abastecimientos completos, con tanque de combustible al 50% de su capacidad, con rueda de auxilio y sin conductor)
-->

CABINA 

Tipo: Frontal, abatible 60º. Disponible en versiones simple o dormitorio. Estructura autoportante, totalmente insonorizada y estanca. Suspensión en cuatro puntos: con dos silent-block adelante y dos amortiguadores con cuatro muelles de goma atrás. Escotilla de techo para ventilación.

Componentes externos: Limpiaparabrisas con tres velocidades y eyectores de agua en las escobillas. Estribos de acceso con peldaños antideslizantes. Estribos y agarraderas para limpieza de parabrisas. Iluminación exterior: dos proyectores y dos faros de posición y giro. Faros de giro adicionales en guardabarros. Faros de máxima dimensión en parte superior. Visera parasol externa. Deflectores laterales fijos para las puertas.

Componentes internos: Visera parasol en tres segmentos independientes. Asiento conductor con suspensión neumática y apoyacabeza. Cinturones de seguridad inerciales. Radio AM/FM estéreo con reproductor de CD. Amplio bolsillo funcional en puertas.

Cabina simple (C.S.): Asiento acompañante doble, con apoyabrazo y apoyacabezas.

Cabina Dormitorio (C.D.): Asiento acompañante simple, regulable en tres direcciones y apoyacabeza. Cama inferior abatible. Amplia baulera bajo cama. Cortinas envolventes. Portaherramientas accesible desde el exterior. 

INSTRUMENTOS DEL TABLERO 

Tacógrafo semanal y cuentavueltas electrónicos. Termómetro de agua de refrigeración con luz testigo. Indicador de nivel de combustible con aviso de reserva. Manómetros de aceite motor y aire sistema de frenos con luces testigo. Indicadores de: carga de alternador insuficiente, obstrucción del filtro de aire, cabina desenganchada y freno de estacionamiento accionado, freno motor accionado, limitador de velocidad, baja presión aceite motor. Indicador filtro de aceite saturado en el panel central, junto a la tecla para accionar las balizas. Electronic Diesel Control (EDC). Regulador de velocidad CRUISE CONTROL. Interfase para diagnosis electrónica con sistema BLINK CODE. 

ABASTECIMIENTO (litros) 

Tanques de combustible 

 

280 + 280 

Aceite en el cárter, filtro y canalizaciones 

 

25,5 

Caja de cambios 

 

14,5 

Carcaza del diferencial (eje trasero) 

 

21 

Dirección hidráulica 

 

3 

Sistema de refrigeración 

 

26 

PERFORMANCE DEL VEHICULO 

Velocidad máxima
(con 43 ton. de peso) 

 

134 km/h limitada a 120 km/h por la EDC 

Pendiente máxima
(con 43 ton. de peso) 

 

23,8% 

Pendiente máxima
(con 17 ton. de peso) 

 

61% 
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