El Atego 1725 es un camión que en cortas, medianas y largas distancias logra conjugar eficiencia, performance y rentabilidad.
Su motor electrónico desarrolla 245 CV a 2.200/min. y cumple además con las normas de emisiones gaseosas Euro III.


	Motor
	


	
	


	Modelo
	MB OM-906 LA Euro III, con mando electrónico




	Tipo
	6 cilindros verticales en línea, turbocooler




	Potencia máxima (ISO 1585)
	180 kW (245 cv) a 2.200 rpm




	Par motor máximo (ISO 1585)
	900 Nm (92 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm




	Cilindrada total
	6.374 cm3




	Consumo específico
	195 g/kWh (143 g/cvh) a 1.400 rpm




	Alternador (V/A)
	28/80




	Batería (cantidad x Ah/V)
	2 x 100/12 (opc. 135 Ah)




	
	


	Transmisión
	


	
	


	Embrague
	Ø 395 mm; monodisco, seco, con accionamiento servo hidráulico




	Caja de cambios
	MB G 85-6/6,7




	Marchas sincronizadas
	6




	
	


	Ejes
	


	
	


	Eje delantero
	MB VL3/37 D-6,5




	Eje trasero
	MB HL5/61 DZ-11 2 velocidades




	Reducción eje trasero
	5,625/7,897 (45:8)




	
	


	Chasis
	


	
	


	Bastidor – Tipo
	Escalera, atornillado, con largueros delanteros y traseros unidos por tornillos; material LNE 50




	Dimensiones del perfil
	perfil “Z”/espesor: 7,0 mm (largueros delanteros) / perfil “U” 274 mm x 65 mm/espesor: 7,0 mm (largueros traseros)




	Suspensión delantera
	Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora




	Suspensión trasera
	Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora




	Llantas
	7.50 x 22,5




	Neumáticos
	275/80 R 22,5




	Dirección hidráulica
	MB LS 6 BK




	Tanque de combustible (l)
	300 (plástico con llave)




	
	


	Desempeño del vehículo
	


	
	


	Atego 1725, con caja de cambios MB G 85-6 y neumáticos 275/80 R 22,5
	


	Reducción
	i=5,625/7,897




	Velocidad máxima (km/h)
	113




	Pendientes máximos (en movimiento): con 17.100 kg (%)
	63




	con 24.100 kg (%)
	40




	con 37.000 kg (%) 
	25




	Pendientes máximos (arranque en pendiente): con 17.100 kg (%) 
	40




	con 24.100 kg (%)
	27




	con 37.000 kg (%) 
	17




	
	


	Pesos y Capacidades (kg)
	


	
	


	Vacío sin carrocería, en orden de marcha(*)
	1725/42




	Eje delantero
	3270




	Eje trasero
	1880




	Total
	5120




	Carga útil máxima + carrocería
	11920




	
	


	Pesos Admisibles Técnicamente
	


	Eje delantero
	6100




	Eje trasero
	11000




	Peso Bruto Vehicular (PBV)
	17100




	Peso Bruto Vehicular (PBV) – 6x2 con 3º eje adaptado por terceros
	24100




	Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)
	37000




	Capacidad Máxima de Tracción (CMT)
	37000




	(*) Sin carrocería o implemento; con tanque de combustible lleno, rueda de repuesto, extintor de incendios, caja de herramientas. Obs.: Variables de peso: Cabina standard para dormitorio, +190 kg.
	


	
	


	Frenos
	


	
	


	Freno de Servicio
	A aire comprimido de dos circuitos tambor en las ruedas delanteras y traseras con ALB




	Área de frenado total:
	


	eje delantero
	2.129 cm2




	eje trasero
	2.129 cm2




	total
	4.258 cm2




	
	


	Freno de Estacionamiento
	


	Tipo
	Cámara de muelles acumulador, con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras




	
	


	Freno Adicional – Motor
	


	Tipo/Accionamiento
	Top Brake - freno - motor que puede actuar junto con el freno de servicio




	
	


	Freno Adicional*
	


	Tipo
	ABS - Anti Block System*




	
	(*) Opcional




	
	


	Dimensión (mm)
	


	
	


	Chasis con cabina, sin carrocería
	1725/42




	A - Distancia entre ejes
	4160




	B - Largo Total
	7765




	C - Ancho
	2486




	D - Altura: cargado
	2682




	descargado
	2747




	E - Trocha – eje delantero
	1965




	F - Trocha – eje trasero
	1880




	G - Voladizo delantero
	1440




	H - Voladizo trasero
	2085




	I - Vano libre - eje delantero
	295




	J - Vano libre - eje trasero HL5
	227




	K - Diámetro de giro del vehículo (0)
	20°45’




	L - Ángulo de entrada: cargado
	19°00’




	M- Ángulo de salida: cargado
	


	N - Distancia eje delantero/pared trasera de la cabina:
	


	Standard
	210




	Dormitorio
	809




	O - Distancia eje delantero/início de la carrocería:
	


	Standard
	420




	Dormitorio
	890
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