Tracto-camión 4x2
La nueva línea Axor de camiones pesados incorpora los atributos de los camiones Mercedes-Benz: tecnología, performance, calidad y seguridad.
El Axor 2035 es un tracto-camión proyectado para las operaciones en medianas y largas distancias, en aplicaciones tales como: transporte de cargas fraccionadas, productos industrializados, operadores logísticos, cargas de alto volumen, entre otros.


	Motor
	


	
	


	Modelo
	MB OM-457 LA Euro III, con mando electrónico




	Tipo
	6 cilindros verticales en línea, turbocooler




	Potencia máxima (ISO 1585)
	260 kW (354 cv) a 1.900 rpm




	Par motor máximo (ISO 1585)
	1.850 Nm (189 mkgf) de 1.100 a 1.600 rpm




	Rotación máxima
	1.900 rpm




	Consumo específico
	197 g/kWh (145 g/cvh) a 1400 rpm




	Alternador (V/A)
	28/80




	Batería (cantidad x Ah/V)
	2 x 135/12




	Cilindrada
	11.967 cm3




	
	


	Transmisión
	


	
	


	Embrague
	Ø 430 mm; monodisco seco, con accionamiento servo asistido




	Caja de cambios
	MB G 240 - 16/11,72 - 0,69




	Marchas sincronizadas
	16 (8x2)




	
	


	Ejes
	


	
	


	Eje delantero
	MB VL4/51 D - 7,5




	1º eje trasero
	MB HD7/058 DG - 13 c/bloqueo




	Reducciones
	3,429x1,333 (28:21) = 4,571:1




	
	


	Chasis
	


	
	


	Bastidor – Tipo
	Escalera, 5a rueda con posibilidad de ajuste (paso = 50 mm)




	Dimensiones del perfil
	270 mm x 70 mm/espesor: 9,5 mm




	Material
	LNE 50 + Ti (ABNT NBR 6656)




	Suspensión delantera
	Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora




	Suspensión trasera
	Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora




	Llantas
	8.25 x 22,5




	Neumáticos
	295/80 R 22,5




	Dirección hidráulica
	LS 8 BK




	Tanque de combustible (l)
	590




	
	


	Desempeño de Vehículo
	


	
	


	Axor 2835, con caja de cambios MB G 240 - 16 y neumáticos 295/80 R 22,5
	


	Reducción
	i=4,571:1




	Velocidad máxima (km/h)
	116




	Pendientes máximos (en movimiento): con 45.000 kg (%)
	45




	Pendientes máximos (arranque en pendiente): con 45.000 kg (%)
	30




	
	


	Frenos
	


	
	


	Freno de Servicio
	A aire comprimido de dos circuitos disco en las ruedas delanteras y traseras




	Área de frenado total:
	


	eje delantero
	784 cm2




	eje trasero
	784 cm2




	total
	1.568 cm2




	
	


	Freno de Estacionamiento
	


	Tipo
	Cámara de resorte acumulador, con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras




	
	


	Freno Adicional - Motor
	


	Tipo/Accionamiento
	Top Brake - conjugado al freno motor - electro neumático




	
	


	Freno Adicional
	


	Tipo
	ABS - Anti Block System




	
	


	Peso y Capacidad (kg)
	


	
	


	Vacío sin carrocería, en orden de marcha (1)
	2035/36




	Eje delantero
	4.885




	Eje trasero
	2.483




	Total
	7.368




	Carga útil máxima sobre la 5ta rueda(técnica)
	12.732




	
	


	Pesos Admisibles Técnicamente
	


	Eje delantero
	7.100




	Eje trasero
	13.000




	Peso Bruto Vehicular (PBV)
	20.100




	Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)
	45.000




	Capacidad Máxima de Tracción (CMT)2
	80.000 (2)




	
	


	(1) Chasis con cabina dormitorio techo elevado LTE, sin carrocería o implemento; con tanque de combustible lleno, rueda de repuesto, extintor de incendios, caja de herramientas. (2) Uso fuera de ruta.
	


	
	


	Dimensión (mm)
	


	
	


	Chasis con cabina, sin carrocería
	2035/36




	A - Distancia entre ejes
	3.600




	B - Largo Total
	6.018




	C - Ancho eje trasero
	2.576




	D - Altura: cargado (techo alto)
	3.459




	descargado (techo alto)
	3.513




	E - Trocha – eje delantero
	2.046




	F - Trocha – eje trasero
	1.803




	G - Voladizo delantero
	1.440




	H - Voladizo trasero
	978




	I - Vano libre eje delantero
	278




	J - Vano libre eje trasero HL7
	295




	K - Diámetro de giro del vehículo (m)
	15




	L - Ángulo de entrada: cargado
	13°




	descargado
	16°




	M- Ángulo de salida: cargado
	29°




	descargado
	35°




	N - Distancia eje delantero/pared trasera de la cabina dormitorio
	808




	O - Distancia del centro de la 5° rueda/ ejes trasero
	450(+450/-150)




	P - Altura techo de la cabina/chasis (techo alto)
	2.478




[image: image1.jpg]


