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	Además de incorporar todas las ventajas de la tecnología Mercedes-Benz, es un vehículo robusto y de alta durabilidad, adecuado para las más severas condiciones de operación y aplicación.
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	La suspensión 100% neumática con dos pulmones de aire delanteros y cuatro traseros, proporciona al pasajero una insuperable sensación de confort y seguridad. El motor electrónico MB OM 906 LA introduce en su categoría una nueva relación entre par motor y potencia, lo que permite al vehículo un gran desempeño. Su configuración “Buggy” admite diversas distancias entre ejes, y por lo tanto, varias alternativas de carrozado. 




	Motor
		






	Modelo
		MB OM 906 LA - Euro III






	Tipo
		6 cilindros, verticales en línea, con turbocooler






	Potencia máxima, conforme ISO 1585
		180 kW (245 cv) @ 2.200 / min






	Par motor máximo, conforme ISO 1585
		900 Nm (92 mkgf) @ 1.200 - 1.600 min






	Cilindrada total (cm³) 
		6374






	Consumo específico
		195 g / kWh (143 g / cvh) @ 1.400 min






	Alternador (V / A)
		28 / 80 






	Batería (V / Ah)
		2 x 12 / 135






	
		






	Transmisión
		






	Embrague
		MF 395; monodisco, seco






	Caja de cambios
		MB G 85 - 6 / 6.7 






	Cantidad de marchas adelante
		6






	Eje delantero
		MB VO 4 / 13 DL - 7 






	Eje trasero
		MB HO 4 / 09 DL - 11.5 






	Reducción del eje trasero
		4,750 (38:8) 






	
		






	Chasis
		






	Llantas 
		8.25 x 22.5 






	Neumáticos
		295 / 80 R 22.5 






	Dirección hidráulica
		ZF 8098; i= 23,8 : 1 / 20,1 / 23,8






	Tanque de combustile (L)
		20 (solamente para maniobras)






	
		






	Desempeño del vehículo
		






	Reducción (caja principal)
		i= 4.750 






	Velocidad máxima - Km / h
		135






	Capacidad máxima en pendientes con 16.000 kg (%)
		35






	Capacidad máxima en pendientes con 18.500 kg (%)
		30






	
		






	Pesos y Capacidades (kg)
		






	Vacío sin carrocería*
		






	Eje delantero
		1450






	Eje trasero
		4010






	Total
		5460






	Carrocería + pasajeros
		13040






	Pesos admisibles
		






	Capacidad del eje delantero
		7000






	Capacidad del eje trasero
		11500






	Peso bruto vehicular (PBV)
		18500






	
		






	(*) Sin carrocería o implemento, con tanque de combusible lleno, rueda de repuesto, sin conductor, con extintor de incendios y caja de herramientas. 
		






	Obs.: Datos informados considerando la ejecución de serie.
		






	
		






	Dimensiones (mm)
		






	Chasis para autobús, sin carroceria.
		1725 / 30 






	A- Distancia entre ejes 
		3000






	B- Largo total
		8926






	C- Ancho
		2472






	E - Trocha (eje delantero) 
		2036






	F - Trocha (eje trasero)
		1824






	G- Voladizo delantero
		2570






	H- Voladizo trasero
		3350






	I- Círculo de viraje del vehículo (diám.,m)
		24,49 (para DEE 7.050 mm) 






	L- Vano libre delantero
		209






	M- Vano libre trasero
		236






	
		






	Frenos
		






	Freno de Servicio
		






	Sistema
		Tambor en las ruedas delanteras y traseras 






	Tipo
		A aire comprimido de dos circuitos






	Área de frenado: eje delantero
		2.367 cm²






	eje trasero
		3.317 cm²






	total
		5.684 cm²






	Diámetro del tambor
		410 mm






	Espesor / ancho de la zapata
		19 mm / 160 mm (eje delantero)






	Espesor / ancho de la zapata
		18 mm / 220 mm (eje trasero)






	
		






	Freno de Estacionamiento
		






	Tipo
		Cámaras de muelles acumuladores, con accionamiento neumático 






	Actuación
		Ruedas traseras






	
		






	Freno Adicional
		






	Tipo 
		Freno-motor con Top Brake






	Accionamiento 
		Eletroneumático






	
		






	Freno ABS (Anti-lock System) disp. c/ opc.
		






	Obs.: Datos informados considerando la ejecución de serie.
		






	
		






	Ultima modificación 03/07/08
		






	Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. 
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