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	El chasis para ómnibus OH 1518 con distancia entre ejes de 5.250 mm es una opción que ofrece rentabilidad para el transportista y al mismo tiempo brinda al pasajero confort y seguridad.
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	El chasis para ómnibus OH 1518 con motor trasero viene equipado con el ya conocido motor OM 904 LA con control electrónico de inyección de combustible. El mismo desarrolla 177 cv de potencia y 69 mkgf de par motor, atendiendo a las normas de emisión Euro III. El mando electrónico proporciona al vehículo excelente desempeño durante la operación, además de reducir la demanda por el mantenimiento de rutina y aumentar la durabilidad del motor y sus componentes. Esta equipado con caja de cambios manual de 6 marchas y suspensión metálica 




	Dimensiones (mm)
		






	
		






	Chasis para ómnibus.
		






	
		






	A. Distancia ente ejes
		5250






	B. Largo total
		10475






	C. Ancho máximo del vehículo
		2486






	D. Trocha eje delantero
		1971






	F. Trocha eje trasero
		1880






	G. Voladizo delantero
		2200






	H. Voladizo trasero
		3025






	I. Despeje delantero 
		284






	J. Despeje trasero
		268






	Radio de viraje del vehículo (metros)
		20.55






	
		






	Pesos (Kg)
		






	
		






	En orden de marcha 
		






	Tipo
		






	
		






	Eje delantero
		1.206






	Eje trasero
		3.696






	Total
		4902






	
		






	Pesos admisibles
		






	Eje delantero
		5000






	Eje trasero
		10000






	Peso Bruto Total (PBT)
		15000






	
		






	Obs: Los pesos del chasis pueden sufrir variaciones según los opcionales.
		






	
		






	Motor
		






	
		






	Modelo
		MB OM 904 LA






	Tipo 
		4 cilindros verticales en línea, turbo post-enfriado






	Emisiones (norma)
		Euro III






	Potencia máxima DIN (KW / CV / rpm)
		130/177/2200






	Par motor máximo DIN (Nm / Km / rpm)
		675/69/1200-1600






	Cilindrada total (cm3)
		4249






	Diámetro de pistón (mm)
		102






	Carrera de pistón (mm)
		130






	Relación de compresión
		0.750694444444444






	Consumo esp. (gr / kwh - gr / cvh / rpm)
		205/151/1400






	Orden de inyección
		1-3-4-2






	Sistema de inyección
		individual con control electrónico






	Compresor
		accionado por engranajes






	Alternador // Batería
		28 V/ 80 A // 2x12 V / 135 AH






	
		






	Caja de cambios
		






	
		






	Modelo 
		MB G 60 - 6 / 9,2






	Accionamiento
		manual






	Marchas adelante
		6






	Relación de transmisión 
		i = 9,201 / 5,230 / 3,145 / 2,034 / 1,374 / 1,00 marcha atrás =8,649






	
		






	Ejes 
		






	
		






	Eje delantero
		






	Modelo
		MB VL 3/7 D-5






	
		






	Eje trasero motriz
		






	Modelo 
		MB HH 4/12 D-10 






	Reducciónes
		i = 4.1 (41:10) 






	
		






	Bastidor del Chasis 
		






	
		






	Tipo
		escalera, atornillado, con módulo rebajado atornillado en la trasera






	Larguero: perfil "U" (alto x ancho / espesor) 
		216 x 75 / 6,0






	Material empleado
		NBR 6656 LNE 50






	
		






	Dirección
		






	
		






	Modelo
		ZF 8097






	Tipo
		Hidráulica






	Relación de reducción
		i máx. = 23,8 : 1 / 20,1 : 1 / 23,8 : 1 






	
		






	Neumáticos
		






	
		






	Llantas 
		7.50x22.5






	Neumáticos
		275/80R22.5






	
		






	Frenos 
		






	
		






	Freno de servicio
		






	Sistema
		a aire comprimido de dos circuitos






	Delantero
		A tambor (cámara 20" - sup. frenado 2129 cm2 / esp. cinta 18 mm / ancho cinta 160 mm)






	Trasero
		A tambor (cámara 16"/24" - sup. frenado 3380 cm2 / esp. cinta 18 mm / ancho cinta 220 mm)






	
		






	Freno Adicional
		






	Tipo
		Freno motor + Top Brake






	Accionamiento
		Electroneumático y puede actuar en conjunto con el freno de servicio






	
		






	Freno de estacionamiento
		






	Tipo
		Cámara de resorte acumulador con accionamiento neumático






	Actuación
		Sobre las ruedas traseras






	
		






	Suspensión
		






	
		






	Suspensión delantera
		






	Tipo
		Ballestas semi-elípticas






	Amortiguadores
		Telescópicos de doble acción






	Estabilizador 
		Sí






	
		






	Suspensión trasera
		






	Tipo
		Ballestas sem-ielípticas






	Amortiguadores
		Telescópicos de doble acción






	Barra estabilizadora
		Sí






	
		






	Abastecimiento (Lts.)
		






	
		






	Tanque de combustible, serie
		300






	Aceite en el cárter, máx. / mín.
		15 máx. / 12 min. 






	Filtro de aceite del motor
		0.8






	Caja de cambios mecánica
		9






	Carcaza del differencial, eje trasero / recambio
		5.25






	Dirección hidráulica
		3.5






	Sistema de refrigeración (sin calefacción)
		28






	
		






	Performance del vehículo
		






	
		






	Caja de cambios
		MB G 60 - 6 / 9,2






	Eje traseros 
		i = 4.1 (41:10) 






	Neumáticos
		275/80R22.5 






	Velocidad máxima (Km / h)
		113






	Capacidad máxima en pendientes con 15.000 Kg (%)
		23






	
		






	Ultima modificación 03/07/08
		






	Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. 
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