
	MOTOR

	Modelo
	 
	MWM 6.12 TCE Turbo postenfriado

	Norma de Emisiones
	 
	Euro III

	Nº de Cilindros / Cilindrada (cm3)
	6 en línea / 7.118

	Diámetro de pistón / Carrera (mm)
	105 / 137

	Relación de compresión
	 
	16,9:1

	Potencia máxima DIN ( CV / kw / rpm) 
	225 / 165 / 2.200

	Par motor máximo DIN ( Kgm / Nm / rpm)
	84,4 / 830 / 1.200 a 1.600

	Secuencia de Inyección
	 
	1-5-3-6-2-4

	Sistema de Inyección
	 
	Common Rail 

	Compresor de Aire
	 
	Knorr LK 38

	 
	 
	 

	EMBRAGUE

	Tipo
	 
	Monodisco seco, revestimiento orgánico

	Marca
	 
	Sachs

	Accionamiento
	 
	Hidráulico, "pull type", regulación automática

	Diámetro del disco (mm)
	 
	380

	 
	 
	 

	CAJA DE VELOCIDADES

	Modelo
	 
	Eaton FSB-6206A

	Tipo
	 
	6 marchas sincronizadas

	Relaciones de transmisión:
	1°
	9,01:1

	 
	2°
	5,27:1

	 
	3°
	3,22:1

	 
	4°
	2,04:1

	 
	5°
	1,36:1

	 
	6°
	1,00:1

	 
	atrás
	8,63:1

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	EJE DELANTERO

	Tipo
	 
	Viga "I" de acero forjado

	Modelo
	 
	Meritor MFS 13 o Sifco 13K

	 
	 
	 

	EJE TRASERO
	 
	 

	Tipo
	 
	De reducción simple, carcasa de acero estampado

	Modelo
	 
	Meritor MS 23-158

	Relación de reducción
	 
	4,56:1

	 
	 
	 

	SUSPENSIÓN DELANTERA

	Tipo
	 
	Eje rígido

	Ballestas
	 
	Semielípticas

	Amortiguadores
	 
	Hidráulicos, telescópicos de doble efecto

	Barra estabilizadora
	 
	Standard

	 
	 
	 

	SUSPENSIÓN TRASERA

	Tipo
	 
	Eje rígido, ballestas de acción progresiva

	Ballestas principales
	 
	Semielípticas

	Ballestas auxiliares
	 
	Parabólicas

	Amortiguadores
	 
	Hidráulicos, telescópicos de doble efecto

	Barra estabilizadora
	 
	Standard 

	 
	 
	 

	DIRECCIÓN

	Tipo
	 
	Hidráulica integral con bolillas recirculantes

	Modelo
	 
	ZF 8097

	Relación de reducción
	 
	20,1:1 a 23,8:1

	 
	 
	 

	CHASIS

	Tipo
	 
	Escalera, perfil constante, superficie plana, remachado en frío y atornillado

	Material
	 
	LNE 38

	 
	 
	 

	RUEDAS

	Llantas, Tipo / Dimensiones
	 
	De disco /  7,5 - 22,5

	Neumáticos
	 
	Radiales sin cámara 275/80 R 22,5

	 
	 
	 

	FRENOS

	Freno de Servicio
	 
	Neumático

	 
	Tipo
	Tambor en las ruedas delanteras y traseras

	 
	Circuito
	Doble, independiente, tres tanques de aire

	 
	Área efectiva de frenado (cm2)
	5.445

	Freno de estacionamiento y emergencia
	Neumático, con resorte acumulador

	 
	Actuación
	Sobre eje trasero

	 
	Accionamiento
	Válvula moduladora en el tablero

	Freno Motor
	 
	Válvula tipo mariposa en el tubo de escape

	 
	Accionamiento
	Electroneumático, tecla en el tablero y comando en el acelerador / pedal de embrague

	Sistema condensador separador
	Unidad que separa el agua, aceite y otros contaminantes del aire comprimido y drena cada vez que se acciona el pedal de freno.

	 
	 
	 

	SISTEMA ELÉCTRICO

	Tensión nominal
	 
	24V

	Batería
	 
	2 X 12V / 135 Ah

	Alternador
	 
	28V / 80A

	 
	 
	 

	CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS (dm3)

	Tanque de combustible (de plástico)
	275,0

	Cárter de aceite de motor, incluyendo filtro
	20,2

	Caja de velocidades
	 
	9,2

	Eje trasero
	 
	21,0

	Dirección hidráulica
	 
	3,5

	Sistema de enfriamiento del motor, incluyendo calefactor
	25,8

	 
	 
	 

	DIMENSIONES (mm)

	Distancia entre ejes (DEE) 
	 
	5.950

	 
	 
	 

	Voladizo
	delantero
	2.040

	 
	trasero
	2.550

	Largo Total
	 
	10.540

	Ancho máximo 
	delantero
	2.404

	 
	trasero
	2.435

	Trocha
	delantera
	2.100

	 
	trasera
	1.835

	Despeje del suelo 
	delantero
	244

	 
	trasero
	240

	 
	 
	 

	PESOS (kg)

	Peso en orden de marcha
	 
	 

	 
	eje delantero
	2.860

	 
	eje trasero
	2.010

	 
	total
	4.870

	Peso Bruto Máximo Admisible (P.B.T.)
	 

	 
	delantero
	6.200

	 
	trasero
	11.000

	 
	total admisible
	17.200

	 
	 
	 

	PRESTACIONES

	Velocidad máxima (km/h)
	 
	100

	Pendiente máxima superable con P.B.T. (%)
	37


