Dodge Ram 2500 SLT Quad CAB 4X4

Dodge Ram 2500, en sus dos versiones, SLT y Laramie  le brinda todo lo que usted estaba buscando en un pick-up: gran resistencia a soportar un volumen de trabajo duro y constante, excelente capacidad  de carga, poderosa capacidad de remolque, comodidad interior, puertas traseras con apertura a 85 grados, frenos a disco en las cuatro  ruedas ...y mucho más!
	Especificaciones Técnicas Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4
Cilindrada:
Cilindros / Válvulas:
Diámetro x carrera:
Relación de compresión:
Inyección de combustible:
Potencia nominal (HP @rpm): 
Torque nominal (N-m @ rpm):
Transmisión:
5883 cm3
6 / 24
102,1 x 119,9mm
17.2:1
CRD Directa controlada electrónicamente
325 @ 2900
827 @ 1600
4 velocidades automática
Equipamiento Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4 

-Motor TD - 5.9L Cummins - 6 Cilindros 325HP a 2.900 RPM.
-Caja automática de 4 velocidades.
-Part Time 4x4 Transfer Case Electrónica.
-Chapón protector de caja de trasferencia.
-Cubrealfombras delanteras y traseras.
-Alarma de presión de neumáticos.
-Frenos a disco en las 4 ruedas con ABS.
-Butaca de tela 40/20/40 con apoyabrazos portaobjetos rebatible con apoya-cabezas integrados.
-Doble Air Bag frontal.
-Consola de Techo con computadora de a bordo.
-Relación de diferencial 4.10.
-Diferencial autoblocante.
-Desempañador de luneta trasera.
-Espejos retrovisores eléctricos retráctiles con desempañador.
-Apertura de puertas con comando a distancia.
-Inmobilizador de Motor.
-Aire Acondicionado.
-Tacómetro.
-Tomacorriente auxiliar.
-Cerraduras de puertas eléctricas.
-Ventanillas eléctricas en las cuatro puertas, conductor 1 touch.
-Faros Antinieblas delanteros.
-Paragolpes color cromados.
-Grilla cromada.
-Tanque de combustible de 128 litros.
-Control de Velocidad.
-4 Parlantes.
-Radio AM/FM / CD. 
-Dirección hidráulica.
-Columna de dirección regulable en altura.
-Rueda de auxilio convencional.
-Cubiertas LT265/70R17E BSW All Season.
-Llantas de 17" x 8 de aluminio.

Suspensión Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4 

Delantera:
Eje rígido. Quadra Link, Brazos de control inferiores y superiores, Barra de tracción, Suspension por resortes helicoidales. Barra estabilizadora, Amortiguadores presurizados a gas.

Trasera:
Eje rígido con elásticos multihojas longitudinales.

Dirección Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4 

-Servoasistida de bolillas recirculantes.
-Diámetro de giro (Q) 13,7m. 

Frenos Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4 

-Discos delanteros ventilados con dos pistones por caliper. ABS.
-Discos traseros ventilados con dos pistones por caliper. ABS.

Medidas Exteriores (mm) Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4 

-Distancia entre ejes (Quad): 3569 
-Largo total (Q): 5783 
-Alto total (Q): 1994 
-Ancho total: 2029 

Despeje del piso:
-Delantera: 196 
-Trasera: 180 

Trocha:
-Delantera: 1765 
-Trasera: 1732 

Ángulo de aproximación (Q): 24,1 
Breakover Angle (Q): 24,3 
Ángulo de salida (Q): 28 

Medidas Interiores y capacidades (mm) Dodge Ram 2500 SLT Quad 4x4 

Altura del asiento al techo (mm)
-Adelante: 1041,4
-Atrás: 1016 

Espacio para las piernas (mm)
-Adelante: 1041,4
-Atrás (Q): 932

Espacio para los hombros (mm)
-Adelante: 1702 
-Atrás (Q): 1689

Espacio para las caderas (mm)
-Adelante: 1651
-Atrás (Q): 1658

Peso neto aproximado (kg) 
-Quad Cab: 3178

-Capacidad máxima de carga (kg): 1.048
-Capacidad máxima de remolque (kg): 5.964
-Volumen de caja de carga (litros): 1.633
-Largo interno de caja (mm): 2.047
-Largo interno de caja a nivel del piso (mm): 1.938
-Ancho de caja (mm): 2.021
-Ancho de caja a nivel del piso (mm): 1.686
-Profundidad de caja (mm): 513 
-Capacidad de tanque de combustible (litros): 128


