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Ficha Técnica
  

Versión
Furgón 15
Furgón 15
Combinato
Maxicargo JTD
Techo
Normal
Elevado
Normal
Elevado
Motorización
Combustible
Diesel
Número de cilindros, Disposición del Motor
4 delantero transversal
Cilindrada (cm3)
2800
Relación de Compresión
19.0 : 1
18.5 : 1
Potencia Máxima
(CV / rpm)
103.3 / 3600
130 / 3600
Torque Máximo
(kg / rpm)
24.5 / 1900
31 / 1800
Alimentación
Bomba rotativa con inyección directa y turbocompresor Garret
Inyección electrónica directa
Common rail
+ Turbo
Tracción
Delantera
Transmisión
Mecánica de 5 velocidades y MA
Embrague
Monodisco a seco con comando hidráulico
Dirección
Servoasistida
Diámetro de giro (metros)
12.1
13.7
Suspensión
Delantera
De ruedas independientes tipo 
Mc Pherson con barra estabilizadora
Trasera
De eje rígido tubular y ballestas longitudinales
Amortiguadores
Telescópicos, hidráulicos
Sistema de frenos
Doble circuito hidráulico
Delanteros
De discos ventilados
Traseros
De discos sólidos
Neumáticos
205 / 70 R15
205 / 75 R16
205 / 70 R15
205 / 75 R16
Dimensiones
Exteriores (mm)
Largo 
5005
 
 
5599
Ancho 
1998
 
 
 
Alto 
2150
2450
2140
2450
Distancia entre ejes 
3200
3700
Interiores (mm) (zona de carga) 
Largo
2860
950
3360
Ancho
1808
Alto
1562
1881
1562
1881
Pesos y Capacidades
Peso en orden de marcha (kg)
1780
1920
2000
1990
Capacidad de carga (kg)
1520
1510
10 Personas
+ 600 kg
1520
Capacidad tanque (litros)
80
Volumen de carga (m3)
9
10
2.7
12
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h)
146
140
146
150
Pendiente máxima superable con plena carga
36°



