	Cabina Simple 
	Cabina Extendida 

	
	
	
	
	

	Motor
	 

	Configuración
	Naftero, transversal, 4 cilindros en línea

	Cilindrada (cm³)
	1.598

	Diámetro x carrera
	76,5 x 86,9

	Relación de compresión
	10,8:1

	Alimentación
	Inyección electrónica multipunto Bosch ME 7.5.30.

	Distribución
	Arbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro

	Potencia máxima - CV (kW) / rpm
	101 (74) / 5.250

	Torque máximo - Nm (kgm) / rpm
	143 (14,6) / 2.500

	Transmisión
	 

	Tipo
	Caja manual de cinco marchas y marcha atrás. Tracción delantera

	Relaciones de cambio
	1ª: 3,769:1; 2ª: 2,095:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,188:1

	Embrague
	Monodisco seco, comando hidráulico

	Suspensión
	 

	Delantera
	Independiente, tipo McPherson, con brazos triangulares tranversales, resortes helicoidales, amortiguadores de gas presurizados y barra estabilizadora de 20 mm de diámetro

	Trasera
	Interdependiente, con brazos longitudinales, resortes helicoidales super-progresivos y amortiguadores de gas presurizados

	Dirección
	 

	Tipo
	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva opcional

	Diámetro mínimo de giro (m)
	11,4

	Relación de desmultiplicación
	21,2:1 (sin asistencia hidráulica) - 15,8:1 (con asistencia hidráulica)

	Vueltas de tope a tope
	4 (sin asistencia hidráulica) - 3 (con asistencia hidráulica)

	Frenos
	 

	Tipo
	Doble circuito hidráulico en diagonal
	Doble circuito hidráulico en diagonal. Antibloqueo ABS opcional.

	Delanteros
	De disco ventilado, diámetro de 256 mm

	Traseros
	De tambor, diámetro de 230 mm

	Llantas y Neumáticos
	 

	Llantas
	De acero estampado 14 x 6J
	De aleación 15 x 6J

	Neumáticos
	175/70 R14 o 185/65 R14
	205/60 R15

	Dimensiones Externas (mm)
	 

	Largo
	4.493

	Ancho
	1.708

	Altura
	1.497 (con neumáticos 175/70R14)

	Distancia entre ejes
	2.750

	Trochas delanteras / trasera
	1.434 / 1.493

	Aerodinámica
	 

	Coeficiente aerodinámico (Cx)
	0,378 (sin capota marítima)
	0,359 (sin capota marítima)

	Coeficiente aerodinámico (Cx)
	0,365 (con capota marítima)
	0,346 (con capota marítima)

	Dimensiones de la caja de carga (mm)
	 

	Largo (al nivel del piso)
	1.655
	1.334

	Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)
	1.006 / 1.237
	1.006 / 1.230

	Profundidad
	519

	Volumen de la caja (litros)
	924
	734

	Capacidades (litros)
	 

	Tanque de combustible
	55

	Volumen detrás de los asientos
	108
	300

	Pesos (kg.)
	 

	En orden de marcha
	1.020
	1.037

	Carga útil
	715
	700

	Peso máximo remolcable con o sin freno
	400

	Performances
	 

	Velocidad máxima (km/h)
	173
	176

	Aceleración 0-100 km/h (s)
	10,9

	Aceleración 0-1.000 metros (s)
	32,7

	Recuperación 80-120 km/h en 4a. (s)
	11,9


